附件4：

|  |
| --- |
| **柳州二中“物理学科基地二期”项目建设预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程项目名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **一：储物间** |  |  |  |  |  |
| 电路改造含人工装灯具 开关面板 | m² | 24.7 |  |  | 人工材料含安装（桂林国际总厂电线） |
| 拆除隔墙 | m² | 17.5 |  |  | 拆除隔墙含垃圾下楼 |
| 铝格栅吊顶 | m² | 24.7 |  |  | 人工材料含安装（50\*65铝方通） |
| 储藏柜含玻璃柜门 | m² | 30 |  |  | 人工材料含安装（18mm免漆板制作） |
| 格栅顶灯 | 个 | 8 |  |  | 人工材料含安装长条LED灯 |
| 开关面板 | 套 | 5 |  |  | 公牛开关插座 |
| 墙面刷漆翻新 | m² | 45 |  |  | 人工材料（多乐士乳胶漆） |
| 靠窗实木加厚长桌和板凳 | 套 | 1 |  |  |  |
| 木地板铺贴 | m² | 24.7 |  |  | 人工材料含安装（强化复合木地板） |
| 窗帘加纱（按窗口算） | m | 3 |  |  | 人工材料含安装 |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| **二：室内过道** |  |  |  |  |  |
| 电路改造含人工装灯具 开关面板 | m² | 58 |  |  | 人工材料含安装（桂林国际总厂电线） |
| 铝格栅吊顶 | m² | 58 |  |  | 人工材料含安装（50\*65铝方通） |
| 格栅顶灯 | 个 | 18 |  |  | 人工材料含安装长条LED灯 |
| 开关面板 | 套 | 15 |  |  | 公牛开关插座 |
| 墙面刷漆翻新 | m² | 95 |  |  | 人工材料（多乐士乳胶漆） |
| 墙面PVC格言板，标语等 | m² | 15 |  |  | 人工材料含安装（18mmPVC板） |
| 墙面木工造型框含灯槽 | m² | 25 |  |  | 人工材料含安装（阻燃九厘板打底，防潮石膏板饰面） |
| 暖白灯带 | m | 40 |  |  | 人工材料含安装 |
| 展板造型含灯槽 | m² | 7 |  |  | 人工材料含安装（阻燃九厘板打底，防潮石膏板饰面） |
| 造型墙刮腻子上色漆 | m² | 25 |  |  | 人工材料（睡宝水性腻子+多乐士乳胶漆） |
| 木头沙发 | 套 | 3 |  |  |  |
| 绿植 | 盆 | 5 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| **三：走廊** |  |  |  |  |  |
| 电路改造含人工装灯具 开关面板 | 项 | 1 |  |  | 人工材料含安装（桂林国际总厂电线） |
| 墙面木工造型框含灯槽 | m² | 15 |  |  | 人工材料含安装（阻燃九厘板打底，防潮石膏板饰面） |
| 造型墙刮腻子上色漆 | m² | 18 |  |  | 人工材料（睡宝水性腻子+多乐士乳胶漆） |
| 墙面PVC格言板，标语等 | m² | 10 |  |  | 人工材料含安装（18mmPVC板） |
| 暖白灯带 | m | 20 |  |  | 人工材料含安装 |
| 走轨射灯 | 个 | 8 |  |  | 人工材料含安装 |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| **三项总计** | 一+二+三 |  |  |
| **管理费及税费****（含普通增值税发票）** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

质保期承诺： 售后服务承诺：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **柳州二中“消控室总机维修保养”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 单项合价（元） |
| 1 | 主机板卡（显示板） | 品牌/型号：北大青鸟 AC8007寸液晶屏，JB-TB-JBF-11SF配套核心配件。 | 块 | 1  | 5500 | 5500.00  |
| 2 | 主机板卡（8回路母板） | 品牌/型号：北大青鸟 LA88回路板卡，可带200个地址报警点和联动点容量 | 块 | 2  | 4200 | 8400.00  |
| 3 | 主机板卡（回路子卡） | 品牌/型号：北大青鸟 LAS8回路板卡，可带200个地址报警点和联动点容量 | 块 | 2  | 2200 | 4400.00  |
| 4 | 主机总线盘 | 品牌/型号：北大青鸟 JBF-11S/CK50供电主电DC24V、控制50个总线控制设备的启动、停止。 | 块 | 8  | 2500 | 20000.00  |
| 5 | 消防电话总机维修 | 品牌/型号：北大青鸟 5711B消防电话主机入柜式安装，有极性二总线，系统最大容量99门。 | 项 | 1  | 18000 | 18000.00  |
| 6 | 图形显示装置 | 品牌/型号：北大青鸟 SF型配控制器，含加密狗、软件、制作和通讯接口线等 | 个 | 1  | 5700 | 5700.00  |
| 7 | 气体主机维修 | 品牌/型号：北大青鸟 JBF型2个报警回路、2 路气灭控制、6 路专线控制 | 台 | 5  | 2800 | 14000.00  |
| 8 | 气体探测器 | 品牌/型号：北大青鸟 JQB-HX2132B 进口半导体式气敏传感器、响应时间﹤30 秒、恢复时间： ﹤30 秒、报警浓度 1-25%LEL  | 个 | 4  | 150 | 600.00  |
| 9 | 声光报警器 | 品牌/型号：北大青鸟 JBF-VM4372E内置微处理器、电子编码，编码方式与输出模块相同，编码范围1–200、四总线通讯方式采用专用底座进行安装。 | 个 | 4  | 120 | 480.00  |
| 10 | 中继模块 | 品牌/型号：北大青鸟 VCM3265A内置微处理器，具有智能管理功能、中继模块回路输入接线无极性，不占用回路地址，电源接线有极性、回路总线输入与输出实现电气隔离，模块稳定性高，抗干扰能力强。 | 个 | 1  | 150 | 150.00  |
| 11 | 消防主机蓄电池 | 铅酸蓄电池 12V7AH | 个 | 2  | 500 | 1000.00  |
| 12 | 水炮主机维修 | 品牌/型号：泰和安 TX3016A型琴台式，7寸数字TFT显示屏（800\*480），自带数字、英文、拼音输入法。16回路标准设计每回路最大 242点， | 台 | 1  | 12000 | 12000.00  |
| 13 | 水炮现场控制箱维修 | 品牌/型号：泰和安 TX3001A型壁挂式，汉字液晶显示，可打印系统所有报警及各类操作的汉字信息。最大容量为242总线部位点，具有联网功能。 | 台 | 2  | 6500 | 13000.00  |
| 14 | 线路修复及调试 | 线路短路接地排除、恢复线路畅通、更换探测器等 | 路 | 853  | 90 | 76770.00  |
| 报价合计：（大写）人民币 整 (￥ 元)，含税金、安装和调试。 |
| 施工周期（ 天），质保期 年 |
| 质保期承诺： 售后服务承诺：  |

 |
| **柳州二中“不间断电源维修”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | UPS主机维修 | 监控机房UPS容量：40KW | 台 | 1 |  |  |
| 2 | UPS电池 | 信息中心12V/100Ah | 节 | 16 |  |  |
| 3 | UPS电池 | 监控机房12V/100Ah | 节 | 32 |  |  |
| 包干总价 |  |

质保期承诺： 售后服务承诺： 故障描述：UPS主机无法切换至电源供电模式；电池模式下续航时间不到5分钟。 |
| **柳州二中“教师培训会议资源”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 服务内容 | 年限 | 单价 | 总价 |
| 1 | 教学资源在线学习 | 为全校教师提供线上学习资源，可在线观看，可下载 | 3 |  |  |
| 2 | 经验分享 | 优秀教师教学过程中总结的方法、经验分享、校长经验分享 | 3 |  |  |
| 合 计 |  |

学校教师培训会议资源采购需求： 1.培训目的：促进柳州二中教师适应新教材、新课堂，提升教师教学素养，提高高考备考效率，提升学校管理和领导力。 2.培训内容及会议场次：高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理九大学科新教材和新高考、新课改、尖子生培优、强基计划、名校长经验分享。教学经验分享、学科专业提高、高考研究、备考经验、课堂研究、个人成长、教师素养、名师养成、团队提升、教学骨干成长、教学模式借鉴等，每年超过60场。校长或副校长高峰论坛线上或线下会议每年超过2场。 3.培训形式：腾讯会议，采用讲座、在线互动形式，在服务期（3年）内可免费回看。 |
| **柳州二中“学生宿舍防盗门更换”项目预算** |
|

|  |
| --- |
| 工程名称： 工程地址： 联系电话： |
| 施工单位： 建筑面积： 编制日期： 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **内容/规格/型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** |
| **1** | **金属门窗拆除** | **门扇拆除、搬运下楼、清理** | **扇** | **256** |  |  | 含垃圾清理 |
| **2** | **成品钢质防盗门安装** | **1、成品门扇规格：850\*2000****2、含普通五金配件（电子锁另算）****3、门制作、安装、运输及油漆****4、门框保留，重新喷漆并更换密封条** | **扇** | **256** |  |  | 门的所有尺寸规格、等信息参照样板间（本公告信息与样板间不一致的地方，以样板间为准） |
| **3** | **电子****刷卡锁** | **含安装、调试** | **把** | **256** |  |  | 门锁的所有尺寸规格、功能等信息参照样板间（本公告信息与样板间不一致的地方，以样板间为准） |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑人工费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑材料费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑机械费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑管理费** |  |  |  |  |  |  |
|  | **∑利 润** |  |  |  |  |  |  |
| **包干合计** |  |  |  |  |   |  |

**门板参考样式（以样板间为准）：** |